ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ  อบต.ควนชะลิก
1. โครงการปรับปรุงถนนสายหนองไม้แก่น – เขตระโนด หมู่ที่  1  ถนนกว้าง  4.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  โดยใช้วัสดุลูกรัง  ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  1,920  ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดตลอดสาย  และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  1  จุด รวม 8 ท่อน  และวางท่อระบายน้ำ  คสล.ขนาด 1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  1  จุด  รวม 12 ท่อน  พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราวงบประมาณ  439,500.- บาท
2. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านชายเขต  จากสะพานคลองเถี๊ยะ  - คลองชลประทาน  หมู่ที่  5  ถนนกว้าง  4.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร ยาว  2,270  เมตร  โดยใช้วัสดุลูกรัง  ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  2,179  ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดตลอดสาย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว  งบประมาณ  463,500.-  บาท
3. โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายรอบควนทะเลมอง  หมู่ที่  5  สภาพเดิมกว้าง 4.00  เมตร  ลึก  1.50  เมตร  ท้อง  1.00  เมตร  ยาว  1,830  เมตร  ต้องการขุดลอกใหม่ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ลึก  2.00  เมตร  ท้อง  1.50  เมตร  ยาว  1,830  เมตร  พร้อมปรับดินเรียบตลอดสาย  และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  1  จุด  รวม 10 ท่อน  และวางท่อระบายน้ำ  คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  6  จุด ๆ ละ 8  ท่อน  รวม  48  ท่อน  และจุดละ 10 ท่อน จำนวน 2 จุด  รวม  20  ท่อน  พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว งบประมาณ 247,500.- บาท
4. โครงการก่อสร้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ จุดท่อระบายน้ำผ่านถนนทางหลวงชนบท  3053  หมู่ที่  4,5  จำนวน  7  จุด  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว  งบประมาณ  359,400.-  บาท
5. โครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำฝนแบบ ฝ 33  หลังอาคารศูนย์วัฒนธรรมควนชะลิก  หมู่ที่  2  รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมอนามัย   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร  งบประมาณ  104,000.-  บาท
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